**Флаги**

SF Sign Flag равен 1 если результат операции отрицательный

ZF Zero Flag равен 1 если результат операции равен 0 все разряды равны 0

PF Parity Flag равен 1 если младший байт результата выполнения операции содержит чётное число единиц 8 бит

AF Adjust Flag равен 1 если произошел заём или перенос между первым и вторым полубайтом

CF Carry Flag равен 1 если происходит перенос за пределы разрядной сетки или заём извне

OF Overflow flag равен 1 если результат операции не помещается в разрядную сетку ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДА







