Для программы построить график нагрузки на сетевую подсистему

Для сбора статисики о нагрузке будем использовать утилиту bmon.

Сетевые интерфейсы проводного интернета Ethernet обычно имеют имя, начинающиеся с символов **enp**, например, **enp3s0**. Такое именование используется только если ваш дистрибутив использует systemd, иначе будет применена старая система именования, при которой имена начинаются с символов **eth**, например **eth0**. Беспроводные сетевые интерфейсы, обычно называются **wlp** или **wlx** при использовании systemd, например, **wlp3s0**. Без использования systemd имя беспроводного интерфейса будет начинаться с **wlan**, например **wlan0**. Все остальные интерфейсы обычно виртуальные. Один из самых основных виртуальных интерфейсов - **lo**. Это локальный интерфейс, который позволяет программам обращаться к этому компьютеру.